**Rapport d’expertise**

Je soussigné Mr Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

L’analyse interne et externe du tuyau Multidial Upe ne presente aucune anomalie.

Le cahier des charges indiqué par le client et renseigné sur la fiche suiveuse correspondent aux conditions normales d’utilisation d’un Multidial UPE.

Il sera souhaitable de prévoir un coude à 45 ° sur la tuyauterie rigide pour soulager les contraintes sur la zone de sertissage et apporter plus d’ergonomie aux utilisateurs.

Fait à PAU le 01/04/2022